|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| کد فنی | توان | | جریان خروجی (آمپر) |
| کیلووات | اسب بخار |
| ولتاژ ورودی تک فاز 220 تا 240 ولت با ضریب تغییرات 15± | | | |
| HD200A-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 |
| HD200A-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 |
| HD200A-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 |
| HD200A-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9.6 |
| HD200A-004G-S2 | 4 | 5 | 17 |
| HD200A-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 |
| ولتاژ ورودی سه فاز AC 380 تا 415 ولت 15± | | | |
| HD200A-0R7G/1R5P-T4 | 0.75 | 1 | 2.1 |
| HD200A-1R5G/2R2P-T4 | 1.5 | 2 | 3.8 |
| HD200A-2R2G/004P-T4 | 2.2 | 2.2 | 6 |
| HD200A-004G/5R5P-T4 | 4 | 5 | 9 |
| HD200A-5R5G/7R5P-T4 | 5.5 | 7.5 | 13 |
| HD200A-7R5G/011P-T4 | 7.5 | 10 | 17 |
| HD200A-011G/015P-T4 | 11 | 11 | 25 |
| HD200A-015G/018P-T4 | 15 | 20 | 32 |
| HD200A-018G/022P-T4 | 18.5 | 25 | 37 |
| HD200A-022G/030P-T4 | 22 | 30 | 45 |
| HD200A-037G/045P-T4 | 37 | 50 | 75 |
| HD200A-045G/055P-T4 | 45 | 60 | 90 |
| HD200A-055G/075P-T4 | 55 | 75 | 110 |
| HD200A-075G/090P-T4 | 75 | 100 | 150 |
| HD200A-110G/132P-T4 | 90 | 125 | 176 |
| HD200A-132G/160P-T4 | 110 | 150 | 210 |