|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات فنی اینورتر هانیکس HD200B | | | |
| کد فنی | توان | | جریان خروجی (آمپر) |
| کیلووات | اسب بخار |
| ولتاژ ورودی تکفاز 220 تا240 با ضریب تغییرات 15± | | | |
| HD200B-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.6 |
| HD200B-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4.6 |
| HD200B-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 8 |
| HD200B-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 11 |
| ولتاژ ورودی سه فاز 380 تا 415 با ضریب تغییرات 15± | | | |
| HD200B-0R7G-T4 | 0.75 | 1 | 3.4 |
| HD200B-1R5G-T4 | 1.5 | 2 | 4.8 |
| HD200B-2R2G-T4 | 2.2 | 3 | 6 |
| HD200B-004G-T4 | 4 | 5 | 9.5 |